4.3” 디스플레이 펌웨어 업그레이드 방법

1. 디스플레이는 인터넷을 통하여 펌웨어를 업데이트 할 수 있습니다.   
   업데이트를 하기 위해서는 WIFI 인터넷 연결과 블루투스가 되는 핸드폰이   
   필요합니다.   
   WIFI 인터넷 연결은 공유기 또는 핸드폰의 핫스팟 기능을 이용합니다.
2. 핸드폰의 HOTSPOT기능을 사용하기 위해서는 모바일 Hotspot 설정을 열고   
   네트워크이름: iftech

비밀번호: iftech0273

으로 설정하여 줍니다.   
보안은 WPA2로 설정합니다.

텍스트, 스크린샷, 폰트, 번호이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

1. 휴대폰의 플레이스토어를 열고 필요한 앱을 설치합니다.   
   Serial Bluetooth 를 입력하고 검색하여 아래와 같은 프로그램을 설치합니다.  
   텍스트, 스크린샷, 폰트, 번호이(가) 표시된 사진

   AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.
2. 텍스트, 스크린샷, 폰트, 번호이(가) 표시된 사진

   AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.이제 프로그램을 열어 줍니다.
3. 좌측 상단의 메뉴를 누르고 device를 선택합니다.

텍스트, 스크린샷, 폰트, 브랜드이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

1. Bluetooth LE를 선택한후 SCAN을 하면   
   IFTECH\_UPS\_.... 라는 이름이 나오면 선택을  
   하여 줍니다.
2. 텍스트, 스크린샷, 폰트, 번호이(가) 표시된 사진

   AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.바로 연결이 되면서 아래와 같은 화면이 나옵니다.   
   텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 멀티미디어이(가) 표시된 사진

   AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.
3. 명령 입력창에 ssid 를 입력하고 전송버튼을 누르면 화면에   
   현재 접속가능항 ssid와 password가 표시됩니다.
4. 이제 update를 입력하고 전송버튼을 누릅니다.
5. 터치스크린에 업데이트 현황이 보여야 합니다.
6. 만일 WIFI접속이 안되면 update할 때 휴대폰의 화면에서 접속이 안되는 메세지를 보여 줍니다.